...................................

*(pieczęć)*  ...................., dnia ......................

#### KOSZTORYS OFERTOWY

##### Cen jednostkowych na dostawę znaków drogowych

**i urządzeń bezpieczeństwa ruchu**

**niżej podane ceny należy podać z uwzględnieniem podatku VAT 23 % (tj. ceny brutto)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Nazwa elementu | **Jedn.** | **Cena znaku z blachy ocynk. gr. 1,5mm - odblaskowy wraz z dostawą** | |
| **folia typu 1** | **folia typu 2** |
| **I.** | **Znaki grupy wielkości - średnia** | | | |
| 1. | Znak ostrzegawczy A (900) | 1 szt. |  |  |
| 2. | Znak zakazu, nakazu B, C (800) | 1 szt. |  |  |
| 3. | Znak „STOP” B-20 | 1 szt. | x |  |
| 4. | Znak informacyjny D (600x600) | 1 szt. |  |  |
| 5. | D (400x400) | 1 szt. |  | x |
| 6. | D-42, D-43 (1200x530) | 1 szt. |  | x |
| **II.** | Znaki kierunku i miejscowości | | | |
| 7. | Znaki kierunku i miejscowości „E ” | 1 m2 |  | x |
| **III.** | **Znaki uzupełniające** | | | |
| 8. | Znaki uzupełniające „F ” | 1 m2 |  | x |
| **IV.** | **Tabliczki do znaków drogowych** | | | |
| 9. | Tabliczki do znaków drogowych „T ” | 1 m2 |  | x |
| **V.** | **Dodatkowe znaki pionowe** | | | |
| 10. | - słupek wskaźnikowy G-1a do G-1f | 1 szt. |  | x |
| **VI.** | **Urządzenia bezpieczeństwa ruchu** | | | |
| 11. | - słupki prowadzące (pachołki) U-1a, U-1b | 1 szt. |  | x |
| 12. | - tablice prowadzące U-3a, U-3b | 1 szt. |  | x |
| 13. | - tablice prowadzące U-3c, U-3d | 1 szt. |  | x |
| 14. | - tablice do oznakowania skrajni U-9a, 9b | 1 szt. |  | x |
| 15. | - zapora drogowa odgradzająca pojedyncza (U-20a) | 1 szt. |  | x |
| 16. | - zapora drogowa odgradzająca pojedyncza szeroka (U-20b) | 1 szt. |  | x |
| 17. | - lustro drogowe akrylowe, okrągłe U-18a (Ø 800) | 1 szt. |  | |
| 18. | - pachołek U-23c (wys. 500mm) | 1 szt. |  | |
| 19. | - bariera rurowa ochronna „A” – (barwy żółtej); szer. 2 metry. | 1 szt. |  | |
| **VII.** | Inne | | | |
| 20. | Słupek do znaków drogowych ocynkowany. średnica 1,5 cala. (grubość ścianki min 2 mm) | 1 mb |  | |
| 21. | Słupek do znaków drogowych ocynkowany. śred nica 2 cale  (grubość ścianki min 2 mm) | 1 mb |  | |

Uwaga: w cenę jednostkową oznakowania (tablic i tabliczek) należy wliczyć uchwyty mocujące niezbędne do jego montażu.

.............................................................

*(podpis osoby uprawnionej*

*do reprezentowania firmy)*